|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ограждение 0676**Габаритные размеры не менее: высота (столбов) - 600 мм, длина секции - 2000 мм, высота ограждения – 550 мм.Ограждение должно быть изготовлено из следующих элементов: вертикальные столбы - из металлической профильной трубы, сечением не менее 30х30 мм; горизонтальные перекладины - из металлической профильной трубы, сечением не менее 20х20 мм, вспомогательные элементы должны быть изготовлены из металлической профильной трубы, сечением не менее 15х15 мм. Металлические изделия окрашены порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. |